

（深圳）

实验报告

开课学期： 2022春季

课程名称：计算机组成原理（实验）

实验名称： 从C语言到机器码

实验性质： 综合设计型

实验学时： 2 地点：

学生班级： 计算机类4班

学生学号： 200110428

学生姓名： 杨杰睿

作业成绩：

实验与创新实践教育中心制

2022年3月

|  |
| --- |
| 1、实验结果截图 |
|  |
| 2、汇编代码注释（只需写主程序和子程序即可） |
| 示例：    将堆栈指针寄存器sp与立即数(-16)相加，再存入堆栈指针寄存器sp，即sp = sp + (-16)  **注：更为规整的格式请参见out/main.s代码行末注释！**      .file   "main.c"      .option pic      .text      .align  1      .globl  multiply      .type   multiply, @function  multiply:      mv  a5,a0      # 将参数寄存器a0的值复制到参数寄存器a5，即x保存到a5      li  a0,0      # 加载立即数0到寄存器a0，即result初始化为0      j   .L2      # 无条件跳转到.L2标签  .L3:      addw    a0,a0,a4      # 将参数寄存器a4与参数寄存器a0的值相加，结果复制到a0中，即计算result加上a4寄存器中的值，a4寄存器的值取决于(y&1)的结果，详见.L2标签      slli    a0,a0,48      # 将参数寄存器a0的值逻辑左移48位，结果复制到a0中，即丢弃寄存器a0从17位到64位的值，即保证下一步计算后result的结果是uint16\_t      srli    a0,a0,48      # 将参数寄存器a0的值逻辑右移48位，结果复制到a0中，即将寄存器a0的高48位写为0，结果保存在低16位中，即保证result的结果是uint16\_t      srli    a1,a1,1      # 将参数寄存器a1的值逻辑右移1位，结果复制到a1中，即将a1寄存器的值整除2，即源代码中语句 y >>= 1      slliw   a5,a5,1      # 将参数寄存器a5的值逻辑左移1位，结果复制到a5中，即将a5寄存器的值乘以2，即源代码中语句 x <<= 1      slli    a5,a5,48      # 将参数寄存器a5的值逻辑左移48位，结果复制到a5中，即丢弃寄存器a5从17位到64位的值，即保证下一步计算后x的类型是uint16\_t      srli    a5,a5,48      # 将参数寄存器a5的值逻辑右移48位，结果复制到a5中，即将寄存器a5的高48位写为0，结果保存在低16位中，即保证x的类型是uint16\_t  .L2:      beqz    a1,.L6      # 若参数寄存器a1的值等于0，就跳转到.L6标签，即y等于0的时候跳转到.L6      andi    a4,a1,1      # 将a1的值和立即数1进行“按位与”运算，将结果复制到a4寄存器中，即计算(y&1)的值      beqz    a4,.L3      # 若寄存器a4的内容值等于0，就直接跳转到.L3标签，即(y&1)等于0的时候跳转到.L3      mv  a4,a5      # 将寄存器a5的值复制到寄存器a4中，即将x的值保存到寄存器a4      j   .L3  # 无条件跳转到.L3标签  .L6:      ret # 函数返回，跳转到上层调用者处，返回值在参数寄存器a0中，即返回值为result      .size   multiply, .-multiply      .section    .rodata.str1.8,"aMS",@progbits,1      .align  3           # 对齐为8 bytes  .LC0:      .string "%u\n"      # 字符串"%u\n"      .text      .align  1           # 对齐为1 byte      .globl  main      .type   main, @function  main:      addi    sp,sp,-16      # 将堆栈指针寄存器sp与立即数(-16)相加，再存入堆栈指针寄存器sp，即sp = sp + (-16)      sd  ra,8(sp)      # 将ra寄存器的内容写入sp所指向地址加8的偏移量，即将上级调用者的返回地址写入方才分配的栈空间最高的双字中（栈空间总共分配了2个双字，当前最高位的空间写入了ra）      li  a1,28      # 将立即数28加载到参数寄存器a1中，即本例源码中的调用multiply(x ,x)的第2个x参数      li  a0,28      # 将立即数28加载到参数寄存器a0中，即本例源码中的调用multiply(x ,x)的第1个x参数      call    multiply      # 将main部分下一条需要执行的指令地址写入ra寄存器，调用函数multiply，返回值y保存在a0参数寄存器中      li  a1,28      # 将立即数28加载到参数寄存器a1中，即本例源码中的调用multiply(y ,x)的第2个x参数，y的值保存在a0中      call    multiply      # 将main部分下一条需要执行的指令地址写入ra寄存器，调用函数multiply，返回值result保存在a0参数寄存器中      sext.w  a1,a0      # 将a0参数寄存器的值复制到a1中，进行32位符号扩展(sign extend word)，此处应该是打印时的格式化指示符%u所致      lla a0,.LC0      # 将.LC0标签地址加载到参数寄存器a0中，即将字符串"%u\n"地址复制到a0中      call    printf@plt      # 将main部分下一条需要执行的指令地址写入ra寄存器，调用函数printf@plt，返回值读取的参数个数保存在a0参数寄存器中      li  a0,0      # 将立即数0加载到参数寄存器a0中，即main返回值为0，代表正常退出。      ld  ra,8(sp)      # 将堆栈指针寄存器sp所指向高8字节地址的值写入ra寄存器中，即将保存的上级调用者的返回地址从栈空间的最高双字取出复制到ra中      addi    sp,sp,16      # 将堆栈指针寄存器sp与立即数16相加，再存入堆栈指针寄存器sp，即sp = sp + 16      jr  ra      # 返回上级调用者，返回地址为ra，返回值为a0，即main函数返回上级并返回0      .size   main, .-main      .ident  "GCC: (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04) 9.4.0"      .section    .note.GNU-stack,"",@progbits |
| 3、机器码注释（只需写主程序和子程序即可） |
| 示例：    1141：二进制为0001 0001 0100 0001  fun3：000，imm：110000，rd/rs1：00010，op：01  c.addi指令：sp = sp + (-16)  Disassembly of section .text:  0000000000000000 <multiply>:     0: 00050793            mv  a5,a0  bit-level representation:    00000000000001010000011110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 01010 |  000   | 01111 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+     4: 00000513            li  a0,0  bit-level representation:    00000000000000000000010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00000 |  000   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+     8: 0200006f            j 28 <.L2>  bit-level representation:    00000010000000000000000001101111  +-----------------------+-------+---------+  | imm[20|10:1|11|19:12] |   rd  |  opcode |  +-----------------------+-------+---------+  |  00000010000000000000 | 00000 | 1101111 |  +-----------------------+-------+---------+  000000000000000c <.L3>:     c: 00e5053b            addw  a0,a0,a4  bit-level representation:    00000000111001010000010100111011  +---------+-------+-------+--------+-------+---------+  |  funct7 |  rs2  |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +---------+-------+-------+--------+-------+---------+  | 0000000 | 01110 | 01010 |  000   | 01010 | 0111011 |  +---------+-------+-------+--------+-------+---------+    10: 03051513            slli  a0,a0,0x30  bit-level representation:    00000011000001010001010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000110000 | 01010 |  001   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    14: 03055513            srli  a0,a0,0x30  bit-level representation:    00000011000001010101010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000110000 | 01010 |  101   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    18: 0015d593            srli  a1,a1,0x1  bit-level representation:    00000000000101011101010110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000001 | 01011 |  101   | 01011 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    1c: 0017979b            slliw a5,a5,0x1  bit-level representation:    00000000000101111001011110011011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000001 | 01111 |  001   | 01111 | 0011011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    20: 03079793            slli  a5,a5,0x30  bit-level representation:    00000011000001111001011110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000110000 | 01111 |  001   | 01111 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    24: 0307d793            srli  a5,a5,0x30  bit-level representation:    00000011000001111101011110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000110000 | 01111 |  101   | 01111 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  0000000000000028 <.L2>:    28: 00058a63            beqz  a1,3c <.L6>  bit-level representation:    00000000000001011000101001100011  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+  | imm[12|10:5] |  rs2  |  rs1  | funct3 | imm[4:1|11] |  opcode |  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+  |   0000000    | 00000 | 01011 |  000   |    10100    | 1100011 |  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+    2c: 0015f713            andi  a4,a1,1  bit-level representation:    00000000000101011111011100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000001 | 01011 |  111   | 01110 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    30: fc070ee3            beqz  a4,c <.L3>  bit-level representation:    11111100000001110000111011100011  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+  | imm[12|10:5] |  rs2  |  rs1  | funct3 | imm[4:1|11] |  opcode |  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+  |   1111110    | 00000 | 01110 |  000   |    11101    | 1100011 |  +--------------+-------+-------+--------+-------------+---------+    34: 00078713            mv  a4,a5  bit-level representation:    00000000000001111000011100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 01111 |  000   | 01110 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    38: fd5ff06f            j c <.L3>  bit-level representation:    11111101010111111111000001101111  +-----------------------+-------+---------+  | imm[20|10:1|11|19:12] |   rd  |  opcode |  +-----------------------+-------+---------+  |  11111101010111111111 | 00000 | 1101111 |  +-----------------------+-------+---------+  000000000000003c <.L6>:    3c: 00008067            ret  bit-level representation:    00000000000000001000000001100111  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00001 |  000   | 00000 | 1100111 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  0000000000000040 <main>:    40: ff010113            addi  sp,sp,-16  bit-level representation:    11111111000000010000000100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 111111110000 | 00010 |  000   | 00010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    44: 00113423            sd  ra,8(sp)  bit-level representation:    00000000000100010011010000100011  +-----------+-------+-------+--------+----------+---------+  | imm[11:5] |  rs2  |  rs1  | funct3 | imm[4:0] |  opcode |  +-----------+-------+-------+--------+----------+---------+  |  0000000  | 00001 | 00010 |  011   |  01000   | 0100011 |  +-----------+-------+-------+--------+----------+---------+    48: 01c00593            li  a1,28  bit-level representation:    00000001110000000000010110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000011100 | 00000 |  000   | 01011 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    4c: 01c00513            li  a0,28  bit-level representation:    00000001110000000000010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000011100 | 00000 |  000   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    50: 00000097            auipc ra,0x0  bit-level representation:    00000000000000000000000010010111  +----------------------+-------+---------+  |      imm[31:12]      |   rd  |  opcode |  +----------------------+-------+---------+  | 00000000000000000000 | 00001 | 0010111 |  +----------------------+-------+---------+    54: 000080e7            jalr  ra # 50 <main+0x10>  bit-level representation:    00000000000000001000000011100111  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00001 |  000   | 00001 | 1100111 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    58: 01c00593            li  a1,28  bit-level representation:    00000001110000000000010110010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000011100 | 00000 |  000   | 01011 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    5c: 00000097            auipc ra,0x0  bit-level representation:    00000000000000000000000010010111  +----------------------+-------+---------+  |      imm[31:12]      |   rd  |  opcode |  +----------------------+-------+---------+  | 00000000000000000000 | 00001 | 0010111 |  +----------------------+-------+---------+    60: 000080e7            jalr  ra # 5c <main+0x1c>  bit-level representation:    00000000000000001000000011100111  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00001 |  000   | 00001 | 1100111 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    64: 0005059b            sext.w  a1,a0  bit-level representation:    00000000000001010000010110011011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 01010 |  000   | 01011 | 0011011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    68: 00000517            auipc a0,0x0  bit-level representation:    00000000000000000000010100010111  +----------------------+-------+---------+  |      imm[31:12]      |   rd  |  opcode |  +----------------------+-------+---------+  | 00000000000000000000 | 01010 | 0010111 |  +----------------------+-------+---------+    6c: 00050513            mv  a0,a0  bit-level representation:    00000000000001010000010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 01010 |  000   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    70: 00000097            auipc ra,0x0  bit-level representation:    00000000000000000000000010010111  +----------------------+-------+---------+  |      imm[31:12]      |   rd  |  opcode |  +----------------------+-------+---------+  | 00000000000000000000 | 00001 | 0010111 |  +----------------------+-------+---------+    74: 000080e7            jalr  ra # 70 <main+0x30>  bit-level representation:    00000000000000001000000011100111  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00001 |  000   | 00001 | 1100111 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    78: 00000513            li  a0,0  bit-level representation:    00000000000000000000010100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00000 |  000   | 01010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    7c: 00813083            ld  ra,8(sp)  bit-level representation:    00000000100000010011000010000011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000001000 | 00010 |  011   | 00001 | 0000011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    80: 01010113            addi  sp,sp,16  bit-level representation:    00000001000000010000000100010011  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000010000 | 00010 |  000   | 00010 | 0010011 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+    84: 00008067            ret  bit-level representation:    00000000000000001000000001100111  +--------------+-------+--------+-------+---------+  |  imm[11:0]   |  rs1  | funct3 |   rd  |  opcode |  +--------------+-------+--------+-------+---------+  | 000000000000 | 00001 |  000   | 00000 | 1100111 |  +--------------+-------+--------+-------+---------+ |